Изучив конкурсную документацию, просим дать разъяснение в части заявленных технических требований к специальной обуви, а именно:
1. В соответствие с условиями конкурсной документации, вся предлагаемая продукция должна соответствовать Методике «Обеспечение средствами индивидуальной защиты работников» и Приложению 1 к техническому заданию.
В поз. 26 и 31 в Приложении 1 к техническому заданию в технических характеристиках указан метод крепления обуви – клеевой, что противоречит требованиям Методики «Обеспечение средствами индивидуальной защиты работников» Приложение 3. Техническое задание на поставку спецобуви, п. 5 и 6, в которых регламентированы методы крепления подошвы для данных видов обуви – литьевой или горячая вулканизация. 
Просим Вас дать разъяснение и устранить несоответствие данных требований.
Ответ: при подготовке данной процедуры были произведены опытные носки различных производителей. На основании полученных заключений о испытаниях было принято решения в закупочной процедуре разместить ряд специальной обуви ОПЗ с различными характеристиками и различным ценовым сегментом, так как данный подход поможет подобрать необходимые СИЗ для оптимального применения. В связи с этим, просим ориентироваться на требования, размещенные в Техническом задании к данной процедуре (согласно п.2.2.2 ТЗ Продукция должна соответствовать Методике обеспечения средствами индивидуальной защиты работников предприятий, входящих в Группу «Интер РАО (Приложение 3 к настоящему техническому заданию, далее - Методика), а в части описания Приложению 1 к настоящему ТЗ).
[bookmark: _GoBack]2. В поз. 30 в Приложении 1 к техническому заданию в технических характеристиках указано: «Ходовой слой из двух видов термопластичного полиуретана улучшает сопротивление скольжению». Поскольку в Методике «Обеспечение средствами индивидуальной защиты работников» регламентировано значение коэффициента трения скольжения по зажиренным поверхностям подошвы – не менее 0,2, просим уточнить данное требование в части значения коэффициента трения скольжения по зажиренным поверхностям для данной ассортиментной позиции.
Ответ: Данное требование обязательно к выполнению в соответствии с ТР ТС 019/2011, значение должно соответствовать ГОСТ 12.4.033-95.
3. В поз. 30 в Приложении 1 к техническому заданию в технических характеристиках указано: «Повышенная стойкость к воздействию агрессивных сред, масел, бензина». Данное требование не имеет конкретного показателя, просим уточнить показатель стойкости к воздействию агрессивных сред, масел, бензина для данной ассортиментной позиции.
Ответ: в соответствии с ГОСТ 12.4.137-2001.

