**Порядок применения действующих тарифов на услуги по передаче электрической энергии.**

Единые (котловые) тарифы, применяемые при расчетах за оказанные сетевой организацией услуги по передаче электроэнергии(мощности), дифференцируются по следующим уровням напряжения:

высокое напряжение (ВН) - объекты электросетевого хозяйства (110 кВ и выше);

среднее первое напряжение (СН1) - объекты электросетевого хозяйства (35 кВ);

среднее второе напряжение (СН2) - объекты электросетевого хозяйства (20 - 1 кВ);

низкое напряжение (НН) - объекты электросетевого хозяйства (ниже 1 кВ).

Уровень напряжения, применяемый при расчетах, определяется по следующему алгоритму:

Если граница раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств и (или) иных объектов электроэнергетики потребителя электрической энергии (мощности) установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит преобразование уровней напряжения (трансформация), принимается уровень напряжения, соответствующий значению питающего (высшего) напряжения указанных объектов электросетевого хозяйства;

в иных случаях, если энергопринимающее устройство и (или) иные объекты электроэнергетики потребителя электрической энергии (мощности) присоединены к электрическим сетям сетевой организации через объекты по производству электрической энергии (мощности) производителя электрической энергии (мощности), принимается наиболее высокий уровень напряжения, на котором объекты по производству электрической энергии (мощности) производителя электрической энергии (мощности) присоединены к электрическим сетям сетевой организации;

в иных случаях принимается уровень напряжения, на котором подключены энергопринимающие устройства и (или) иные объекты электроэнергетики потребителя электрической энергии (мощности), а в случае, если такие энергопринимающие устройства и (или) иные объекты электроэнергетики потребителя электрической энергии (мощности) подключены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации опосредованно через объекты электросетевого хозяйства лиц, не оказывающих услуги по передаче электрической энергии, или через бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, принимается уровень напряжения, на котором подключены объекты указанных лиц или бесхозяйные объекты к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации.

Цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям устанавливаются одновременно в 2 вариантах:

Двухставочный тариф — оплачиваются две ставки:

1. Ставка за содержание электрических сетей. Применяется к объему сетевой мощности.

2. Ставка на оплату потерь в электрических сетях. Применяется к фактическому объему потребления электрической энергии.

Одноставочный тариф — расчет происходит по одной ставке, содержащей в себе и компенсацию затрат на содержание электрических сетей и затрат на оплату потерь. Применяется к фактическому объему потребления.

Выбор варианта тарифа производится потребителем в течение 1 месяца со дня официального опубликования решений органов исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов об установлении тарифов на услуги по передаче и применяется со дня введения в действие указанных тарифов.

В течение года потребитель может изменить выбранный вариант тарифа на услуги по передаче только по договоренности с сетевой организацией.